\subsection{Pick a curve along a constant parameter line in a surface.}
\funclabel{s1439}
\begin{minipg1}
  Make a constant parameter curve along a given parameter direction in a surface.
\end{minipg1} \\ \\
SYNOPSIS\\
        \>void s1439(\begin{minipg3}
          {\fov ps1}, {\fov apar}, {\fov idirec}, {\fov rcurve}, {\fov jstat})
        \end{minipg3}\\[0.3ex]
        \>\>    SISLSurf \> *{\fov ps1};\\
        \>\>    double   \> {\fov apar};\\
        \>\>    int      \> {\fov idirec};\\
        \>\>    SISLCurve \> **{\fov rcurve};\\
        \>\>    int      \> *{\fov jstat};\\
\\
ARGUMENTS\\
        \>Input Arguments:\\
        \>\>    {\fov ps1}\> - \>  \begin{minipg2}
                     Pointer to the surface.
                               \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov apar}\> - \>  \begin{minipg2}
                     Parameter value to use when picking out constant
                       parameter curve.
                               \end{minipg2}\\[0.8ex]
        \>\>    {\fov idirec}\> - \>
                     Parameter direction in which to pick (must be 1 or 2).\\
\\
        \>Output Arguments:\\
        \>\>    {\fov rcurve}\> - \>  \begin{minipg2}
                     Constant parameter curve.
                               \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov jstat} \> - \> Status messages\\
                \>\>\>\>\>           $> 0$ \> : Warning.\\
                \>\>\>\>\>           $= 0$ \> : Ok.\\
                \>\>\>\>\>           $< 0$ \> : Error.\\
\\
EXAMPLE OF USE\\
        \>      \{ \\
        \>\>    SISLSurf \> *{\fov ps1};\\
        \>\>    double   \> {\fov apar};\\
        \>\>    int      \> {\fov idirec};\\
        \>\>    SISLCurve \> *{\fov rcurve} = NULL;\\
        \>\>    int      \> {\fov jstat} = 0;\\
        \>\>    \ldots \\
        \>\>s1439(\begin{minipg4}
          {\fov ps1}, {\fov apar}, {\fov idirec}, \&{\fov rcurve}, \&{\fov jstat});
        \end{minipg4}\\
        \>\>    \ldots \\
        \>      \}
\end{tabbing}
