\section{Pick the Parameter Ranges of a Surface}
\funclabel{s1603}
\begin{minipg1}
  To pick the parameter ranges of a surface.
\end{minipg1} \\ \\
SYNOPSIS\\
        \>void s1603(\begin{minipg3}
                                {\fov surf}, {\fov min1}, {\fov min2}, {\fov max1}, {\fov max2}, {\fov stat})
                \end{minipg3}\\[0.3ex]

                \>\>    SISLSurf        \>      *{\fov surf};\\
                \>\>    double  \>      *{\fov min1};\\
                \>\>    double  \>      *{\fov min2};\\
                \>\>    double  \>      *{\fov max1};\\
                \>\>    double  \>      *{\fov max2};\\
                \>\>    int     \>      *{\fov stat};\\
\\
ARGUMENTS\\
        \>Input Arguments:\\
        \>\>    {\fov surf}\> - \>      \begin{minipg2}
                                The surface.
                                \end{minipg2}\\
\\
        \>Output Arguments:\\
        \>\>    {\fov min1}\> - \>      \begin{minipg2}
                                Start parameter in the first parameter direction.
                                \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov min2}\> - \>      \begin{minipg2}
                                Start parameter in the second parameter direction.
                                \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov max1}\> - \>      \begin{minipg2}
                                End parameter in the first parameter direction.
                                \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov max2}\> - \>      \begin{minipg2}
                                End parameter in the second parameter direction.
                                \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov stat}     \> - \> Status messages\\
                \>\>\>\>\>              $> 0$   : warning\\
                \>\>\>\>\>              $= 0$   : ok\\
                \>\>\>\>\>              $< 0$   : error\\
\\
EXAMPLE OF USE\\
                \>      \{ \\
                \>\>    SISLSurf        \>      *{\fov surf};\\
                \>\>    double  \>      {\fov min1};\\
                \>\>    double  \>      {\fov min2};\\
                \>\>    double  \>      {\fov max1};\\
                \>\>    double  \>      {\fov max2};\\
                \>\>    int     \>      {\fov stat};\\
                \>\>    \ldots \\
        \>\>s1603(\begin{minipg4}
                {\fov surf}, \&{\fov min1}, \&{\fov min2}, \&{\fov max1}, \&{\fov max2}, \&{\fov stat});
                        \end{minipg4}\\
                \>\>    \ldots \\
                \>      \}
\end{tabbing}
