\subsection{Subdivide a surface along a given parameter line.}
\funclabel{s1711}
\begin{minipg1}
  Subdivide a surface along a given internal parameter line.
\end{minipg1} \\ \\
SYNOPSIS\\
        \>void s1711(\begin{minipg3}
        {\fov surf}, {\fov pardir}, {\fov parval}, {\fov newsurf1}, {\fov newsurf2}, {\fov stat})
                \end{minipg3}\\[0.3ex]
                \>\>    SISLSurf        \>      *{\fov surf};\\
                \>\>    int     \>      {\fov pardir};\\
                \>\>    double  \>      {\fov parval};\\
                \>\>    SISLSurf        \>      **{\fov newsurf1};\\
                \>\>    SISLSurf        \>      **{\fov newsurf2};\\
                \>\>    int     \>      *{\fov stat};\\
\\
ARGUMENTS\\
        \>Input Arguments:\\
        \>\>    {\fov surf}     \> - \> Surface to subdivide.\\
        \>\>    {\fov pardir}   \> - \> \begin{minipg2}
                                Value used to indicate in which
                                parameter direction the subdivision is to take place.
                                \end{minipg2}\\[0.8ex]
                \>\>\>\>\>      $= 1$\> : First parameter direction.\\
                \>\>\>\>\>      $= 2$\> : Second parameter direction.\\
        \>\>    {\fov parval}   \> - \> \begin{minipg2}
                                Parameter value at which to subdivide.
                                \end{minipg2}\\
\\
        \>Output Arguments:\\
        \>\>    {\fov newsurf1}\> - \>\begin{minipg2}
                                First part of the subdivided surface.
                                \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov newsurf2}\> - \>\begin{minipg2}
                                Second part of the subdivided surface.
                                \end{minipg2}\\
        \>\>    {\fov stat}     \> - \> Status messages\\
                \>\>\>\>\>              $> 0$   : warning\\
                \>\>\>\>\>              $= 0$   : ok\\
                \>\>\>\>\>              $< 0$   : error\\
\\ %\newpagetabs
EXAMPLE OF USE\\
                \>      \{ \\
                \>\>    SISLSurf        \>      *{\fov surf};\\
                \>\>    int     \>      {\fov pardir};\\
                \>\>    double  \>      {\fov parval};\\
                \>\>    SISLSurf        \>      *{\fov newsurf1};\\
                \>\>    SISLSurf        \>      *{\fov newsurf2};\\
                \>\>    int     \>      {\fov stat};\\
                \>\>    \ldots \\
        \>\>s1711(\begin{minipg4}
                {\fov surf}, {\fov pardir}, {\fov parval}, \&{\fov newsurf1}, \&{\fov newsurf2}, \&{\fov stat});
                        \end{minipg4}\\
                \>\>    \ldots \\
                \>      \}
\end{tabbing}
